|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LED7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LED6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LED5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LED4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LED3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LED2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LED1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LED0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HEX CODE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

0 – 0x7E, 0x85, 0x89, 0x91, 0x7E a – 0x12, 0x25, 0x25, 0x1F

1 – 0x21, 0x41, 0xFF, 0x01, 0x01 b – 0x3F, 0x09, 0x09, 0x06

2 – 0x63, 0x85, 0x89, 0x91, 0x61 c – 0x1E, 0x21, 0x21, 0x12

3 – 0x42, 0x81, 0x89, 0x99, 0x66 d – 0x06, 0x09, 0x09, 0x3F

4 – 0x18, 0x28, 0x48, 0xFF, 0x08 e – 0x1E, 0x29, 0x29, 0x1A

5 – 0xF2, 0x91, 0x91, 0x91, 0x8E f – 0x04, 0x1F, 0x24, 0x20

6 – 0x7E, 0x89, 0x91, 0x91, 0x4E g – 0x19, 0x25, 0x25, 0x1A

7 – 0x80, 0x8F, 0x90, 0xA0, 0xC0 h – 0x3F, 0x08, 0x08, 0x07

8 – 0x6E, 0x91, 0x91, 0x91, 0x6E i – 0x4F

9 – 0x62, 0x91, 0x91, 0x91, 0x7E j – 0x02, 0x01, 0x2E

A – 0x3F, 0x48, 0x88, 0x48, 0x3F k – 0x3F, 0x04, 0x0A, 0x11

B – 0xFF, 0x91, 0x91, 0x91, 0x6E l – 0x3F

C – 0x7E, 0x81, 0x81, 0x81, 0x42 m – 0x1F, 0x20, 0x1F, 0x20, 0x1F

D – 0xFF, 0x81, 0x81, 0x81, 0x7E n – 0x3F, 0x10, 0x20, 0x1F

E – 0xFF, 0x91, 0x91, 0x91, 0x81 0 – 0x1E, 0x21, 0x21, 0x1E

F – 0xFF, 0x90, 0x90, 0x90, 0x80 p – 0x3F, 0x24, 0x24, 0x18

G – 0x7E, 0x81, 0x81, 0x89, 0x4E q – 0x18, 0x24, 0x24, 0x3F

H – 0xFF, 0x08, 0x08, 0x08, 0xFF r – 0x3F, 0x10, 0x20, 0x20

I – 0x81, 0x81, 0xFF, 0x81, 0x81 s – 0x12, 0x29, 0x25, 0x12

J – 0x82, 0x81, 0xFE, 0x80, 0x80 t – 0x10, 0x3E, 0x11, 0x02

K – 0xFF, 0x10, 0x10, 0x28, 0xC7 u – 0x3E, 0x01, 0x01, 0x3F

L – 0xFF, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01 v – 0x3F, 0x02, 0x04, 0x38

M – 0xFF, 0x40, 0x30, 0x40, 0xFF w - 0x3F, 0x02, 0x04, 0x02, 0x3F

N – 0xFF, 0x60, 0x18, 0x06, 0xFF x – 0x33, 0x0C, 0x0C, 0x33

O – 0x7E, 0x81, 0x81, 0x81, 0x7E y – 0x32, 0x09, 0x09, 0x3E

P – 0xFF, 0x88, 0x88, 0x88, 0x70 z – 0x23, 0x25, 0x29, 0x31

Q – 0x7E, 0x81, 0x85, 0x7E, 0x01

R – 0xFF, 0x88, 0x88, 0x88, 0x77

S – 0x62, 0x91, 0x91, 0x89, 0x46

T – 0x80, 0x80, 0xFF, 0x80, 0x80

U – 0xFE, 0x01, 0x01, 0x01, 0xFE

V – 0xFE, 0x01, 0x02, 0x04, 0xF8

W – 0xFF, 0x02, 0x0C, 0x02, 0xFF

X – 0xC7, 0x28, 0x10, 0x28, 0xC7

Y – 0xF0, 0x08, 0x07, 0x08, 0xF0

Z – 0x83, 0x85, 0x89, 0x91, 0xE1